**Задача 6.2.** Выбрать и обосновать выбор устройства автоматической ориентации колпачка с наружным диаметром 75 мм, высотой 38 мм, диаметром центрального отверстия 33 мм и глубиной 18 мм.

При подаче заготовок типа колпачков, втулок в качестве захватывающих устройств могут быть использованы крючки.

Когда крючок занимает вертикальное положение, заготовка, захваченная крючком, соскальзывает и поступает в канал.

